**RZ BELVO 15 A WUP, Wandbündig, ohne Piktogramm**

Pos. ) Stück

Sehr schlanke, rahmenlose und hochwertige Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design für Wandbündigeneinbau. Mit LED-Technologie für eine lange Lebensdauer, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbleleucht- ungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 41100(NIN).

Erhöhte Sicherheit und hohe Lebensdauer durch LED Technologie.

Einsatz in modernen repräsentativen Bauten

Erkennungsweite: 30 m

Schutzart: IP30

Schutzklasse: I

Leuchtmittel: HighPower LED 3 W

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° C bis +40 °C

Anschlussklemmen: Steckklemme 2,5 mm²

Gehäusematerial: Stahlblech

Gehäusefarbe: RAL 9016, Verkehrsweiss

Montageart: Wandbundiger Einbau

Anschlussspannung: 230V AC / 50-60 Hz, 176-275 V DC

Anschlussleistung Netzbetrieb: 7,0 VA / 4,4 W

Abmessungen Gehäuse L x H x T (mm): 310 x 160 x 59

Typ: RZ BELVO 15 A WUP, Wandbündig

Fabrikat: ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

Zubehör:

Pos. ) Stück

Typ: Einbetroniergeghäuse zu RZ BELVO 15

Artikelnummer: L01.100401

Fabrikat: ALMAT

Pos. ) Stück

Piktogramm mit Pfeil rechts zu BELVO 15

Erkennungsweite: 30 m

Piktogramm: Folie

Abmessungen Folie L x H (mm): 300 x 15

Typ: Piktogrammfolie zu BELVO 15, PR

Fabrikat: ALMAT

Pos. ) Stück

Piktogramm mit Pfeil links zu BELVO 15

Erkennungsweite: 30 m

Piktogramm: Folie

Abmessungen Folie L x H (mm): 300 x 15

Typ: Piktogrammfolie zu BELVO 15, PL

Fabrikat: ALMAT

Pos. ) Stück

Piktogramm mit Pfeil unten zu BELVO 15

Erkennungsweite: 30 m

Piktogramm: Folie

Abmessungen Folie L x H (mm): 300 x 15

Typ: Piktogrammfolie zu BELVO 15, PU

Fabrikat: ALMAT