SL OJO-PRO-RG-PLC24 4‘000 Kelvin

ST

 

Rahmenlose Sicherheitsleuchte aus einem Glaszylinder die in jedes architektonisches Raumkonzept ohne störende Nebenwirkungen integriert wird. Die OJO-PRO-R kann entweder direkt in ein Trägermedium (Decke, Leuchte etc.) oder mit runden oder eckigen Abdeckungen als Deckenstrahler eingesetzt werden. Geeignet für Zwischendecken ab 40mm Einbautiefe.

Schutzart: IP 50

Durchmesser: 37mm

Deckenausschnitt: 35mm

Leuchtmittel: Hochleistungs-LED

Temperaturbereich: -15° C bis +40° C

wie Fabrikat: ALMAT AG

wie Typ: SL OJO-PRO-RG-PLC24 4‘000 Kelvin

angebotenes Fabrikat: ...........................................

angebotene Type: ...........................................