**RZ QUADER 17 D CG-S**

**Deckenmontage inkl. Haube mit Piktogramme PL, PU und PR**

Pos. ) Stück

Dreiseitig erkennbare Rettungszeichenleuchte mit LED-Technologie für Deckenmontage gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN EN 1838, SN EN ISO 7010 und VKF-BSR 17-15 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172.

Einsatz in grossen Verkaufsräumen, Hallen und Tiefgaragen.

* Erhöhte Sicherheit und hohe Lebensdauer durch LED-Technologie.
* Anschliessbar an Anlagen mit Wechselspannung oder mit AC/DC-Betrieb wie EATON ZB-S oder DualGuard

Erkennungsweite: 35 m

Gehäusematerial: Metall, Haube aus Acrylglas inkl. Piktogramm Siebdruck

Gehäusefarbe: Verkehrsweiss, RAL 9016

Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm², Erdung am Gehäuse

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz / 176 V - 275 V DC

Leuchtmittel: LED-Modul mit 4 LEDs

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

zulässiger Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Abmessungen Leuchte (BTH mm): 350x350x223

Abmessungen Piktogramm (BTH mm): 350x350x175

Typ: RZ QUADER 17 D CG-S

Fabrikat: ALMAT AG