SL OJO-90-PLC24 4‘000 Kelvin

ST

 

Sicherheitsleuchte aus einem Glaszylinder die in jedes architektonisches Raumkonzept ohne störende Nebenwirkungen integriert werden kann. Die OJO-90 kann entweder direkt in ein Trägermedium (Decke, Leuchte etc.) oder mit runden oder eckigen Abdeckungen als Deckenstrahler eingesetzt werden. Geeignet für Zwischendecken ab 40mm Einbautiefe.

Schutzart: IP 50

Durchmesser: 24 mm

Deckenausschnitt: 13 mm

Leuchtmittel: Hochleistungs-LED

Temperaturbereich: -15° C bis +40° C

wie Fabrikat: ALMAT

wie Typ: SL OJO-90-PLC24 4‘000 Kelvin

angebotenes Fabrikat: ...........................................

angebotene Type: ...........................................