**RZ ROBUSTO II E35-2, PLC, IP65, 17, Rettungszeichenleuchte**

Positionsnummer: Menge:

LED - Rettungszeichenleuchte zweiseitig für Deckenaufbaumontage.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 60598-2-24, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Leuchtscheibe mit Edelstahlgehäuse in eckiger Bauform. Das integrierte LED-Leuchtmittel sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für eine normenkonforme Ausleuchtung des Piktogramms gemäss SN EN 1838 bzw. DIN 4844 (hp-Varianten). Die Leuchtscheiben haben eine Erkennungsweite von 35m.

Leuchtengehäuse aus Edelstahl mit gebürstetem Niro.

Farbtemperatur: Piktogramm 5000K. Piktogramm Signalgrün gemäss ISO 7010.

Spezielles Wärmemanagement zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

LED-Converter für PLC24 Versorgung. Die Adressierung bzw. Dimmung erfolgt per Software.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

Lichtstrom: 540 lm

Lichtquelle: Mid Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: V4A

Gehäusefarbe: Niro gebürstet

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/-20% max. DC 350 mA

Wirkleistung: 4,4 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP65

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss EN1838: 35 m je Richtung

Farbtemperatur: 5000 K

Abmessungen (mm): B = 386 mm, H = 245,1 mm, T = 66,7 mm

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ ROBUSTO II E35-2, PLC, IP65, 17 zweiseitige RZ-Leuchte mit EW 35m

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………

**ROBUSTO II E35 Montagezubehör:**

Positionsnummer: Menge:

* ROBUSTO II E35, Befestigungselement
* ROBUSTO II E35, Montagewinkel SK, Seil-, o. Kettenabhängung

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: ROBUSTO II 35 Montagezubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………