**SL ROBUSTO II E35-AP5, CGS, IP65, Sicherheitsleuchte**

Positionsnummer: Menge:

LED - Sicherheitsleuchte für Deckenaufbau in eckigem Edelstahlgehäuse. Das integrierte LED-Leuchtmittel sorgt in Verbindung mit der internen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung der Fluchtwege.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 60598-2-24, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Leuchtengehäuse aus Edelstahl mit gebürstetem Niro.

Farbtemperatur: 5000K.

Spezielles Wärmemanagement zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Spezielle Versorgungselektronik mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

Lichtstrom: 540 lm

Lichtquelle: Mid Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: V4A

Gehäusefarbe: Niro gebürstet

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 230 V AC +/- 10%, 50 Hz, 220 V DC +/-25%

Scheinleistung: 8,3 VA

Stromaufnahme Batteriebetrieb: 36,1 mA

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Farbtemperatur: 5000 K

Abmessungen (mm): L = 386 mm, B = 245,1 mm, H = 50,8 mm

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: SL ROBUSTO II E35-AP5, CGS, IP65

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………

**ROBUSTO II E35 Montagezubehör:**

Positionsnummer: Menge:

* ROBUSTO II E35, Montagewinkel WD, Wand-, o. Deckenmontage

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: ROBUSTO II 35 Montagezubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: