**RZ ALEC 15 E, Kettenmontage, inkl. Ketten 2 x 1,0 m, ohne Piktogrammscheibe**



Pos. ) Stück

Scheibendecorleuchte in elegantem Design mit hochwertiger Acrylglasscheibe für höchste Ansprüche. Mit LED-Technologie für eine lange Lebensdauer. Die Notleuchte besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und optimale Erkennung. Geeignet für zentrale Versorgung, mit oder ohne CG-S STAR-Technologie Überwachung. Einsatz in modernen repräsentativen Bauten. Normen SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Erkennungsweite: 30 m

Schutzart: IP30

Schutzklasse: I

Leuchtmittel: LED-Optostrip 6 W

Zulässige Umgebungstemperatur: -10° C bis +40 °C

Anschlussklemmen: Steckklemme 2,5 mm²

Gehäusematerial: Stahlblech

Gehäusefarbe: RAL 9016, Verkehrsweiss

Montageart: Kettenmontage

Anschlussspannung: 230V AC / 50-60 Hz, 176-275 V DC

Anschlussleistung Netzbetrieb: 9,7 VA / 6,5 W

Abmessungen Gehäuse L x H x T (mm): 220 x 60 x 40

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: RZ ALEC 15 E, Kettenmontage, inkl. Ketten 2 x 1,0 m, ohne

 Piktogrammscheibe

Artikelnummer: L01.100385

Fabrikat: ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PL/PR**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil links / Pfeil rechts zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PL/PR

Artikelnummer: L01.100171

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PR/PL**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil rechts / Pfeil links zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PR/PL

Artikelnummer: L01.100343

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PU/PU**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil unten / Pfeil unten zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PU/PU

Artikelnummer: L01.100439

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLU/PRU**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil links unten / Pfeil rechts unten zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLU/PRU

Artikelnummer: L01.100145

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRU/PLU**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil rechts unten / Pfeil links unten zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRU/PLU

Artikelnummer: L01.100268

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLO/PRO**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil links oben / Pfeil rechts oben zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLO/PRO

Artikelnummer: L01.100131

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRO/PLO**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe zweiseitig mit Pfeil rechts oben / Pfeil links oben zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRO/PLO

Artikelnummer: L01.100159

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PL/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil links / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PL/Blind

Artikelnummer: L01.100339

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PR/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil rechts / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PR/Blind

Artikelnummer: L01.100376

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PU/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil unten / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PU/Blind

Artikelnummer: L01.100230

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLU/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil links unten / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLU/Blind

Artikelnummer: L01.100034

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRU/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil rechts unten / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRU/Blind

Artikelnummer: L01.100289

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLO/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil links oben / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PLO/Blind

Artikelnummer: L01.100341

Fabrikat: ALMAT

**Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRO/Blind**

 

Pos. ) Stück

Piktogrammscheibe einseitig mit Pfeil rechts oben / Blind zu RZ ALEC 15.

Erkennungsweite: 30 m

Scheibenmaterial: Acrylglas

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm): 200 x 174 x 15

Typ: Piktogrammscheibe zu RZ ALEC 15, PRO/Blind

Artikelnummer: L01.100240

Fabrikat: ALMAT